**通威广场项目电梯地垫购置比选公告**

成都通威置业有限公司对下述项目进行比选采购，欢迎有意参与的单位前来报名。

1、工程名称：通威广场项目电梯地垫定制工程

内容描述：根据样品质量和附件规格及样式定制

**品牌要求：国际一线品牌**

规格：详见附件

2、合格应答人要求：

a）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有承接该项目资质或服务能力的本国法人企业；

b）遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c）应答人应取得所代理品牌针对本项目（或本项目地区）的直接授权。

3、报名时间：2014年10月27日~2014年11月5日（上午9:00-11：30，下午13:30-17:00）

地点：成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心36楼成都通威置业有限公司招标预算部

4、有意向参与本工程比选的应答人请携带以下资料于以上指定时间和地点报名

1）公司证件复印件盖鲜章并承诺与原件一致，原件备查；

2）经办人授权委托书，身份证复印件盖鲜章，原件备查；

3）相关品牌授权书复印件盖鲜章并承诺与原件一致，原件备查；

4）品牌简介与售后保障说明一份。

5、评选方式：通过初选的应答人须参照采购人提供的样品质量与设计图纸作一个指定电梯厅尺寸的打样制作，在指定时间提交密封的**比选应答文件**与**打样样品**，采购人综合选择性价比最优的应答人为中标人。对按要求打样的未中标人给予￥2000.00元（大写：贰仟元整）的打样补偿费，打样产品归采购人所有。

6、比选应答文件应至少包括：

1）附件1格式和要求的报价清单；

2）技术参数偏离表；

3）工期承诺（供货加铺装）；

4）质量证明文件（合格证、检测报告等）；

5）质保、售后承诺书。

7、其它：中标人与采购人签订合同，供货时还应提供该批次货物的渠道证明文件（原产地证明、报关资料等）、质量证明文件。

8、应答文件与样品的递交时间：2014-12-03上午9:00-11:30；地点：成都通威置业有限公司招标预算部办公室。

9、凡对本次采购提出询问，请与成都通威置业有限公司招标预算部联系。

联系人：王雪；电话：028-86168797；电子邮件：[38882004@qq.com](mailto:38882004@qq.com)

成都通威置业有限公司

2014年10月27日

附件1 工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用部位 | 项目名称 | 技术参数 | 电梯数量 | 电梯尺寸 | 工程数量 | 综合单价 （元/m2） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 高区电梯 | 电梯地垫 | 详参数表 | 6 | 2m\*1.75m | 130.75 |  |  | 星期一~星期五每个电梯各1块，星期六~星期日，每日6套，共计72块 |
| 2 | 低区电梯 | 电梯地垫 | 详参数表 | 6 | 2m\*1.75m | 130.75 |  |  |
| 3 | 观光电梯 | 电梯地垫 | 详参数表 | 2 | 1.35m\*1.65m | 32.70 |  |  | 星期一~星期日标识每个电梯各1块，共计28块 |
| 4 | 主楼VIP电梯 | 电梯地垫 | 详参数表 | 1 | 1.6m\*1.4m | 16.44 |  |  |
| 5 | 裙楼VIP电梯 | 电梯地垫 | 详参数表 | 1 | 1.5m\*1.5m | 16.51 |  |  |
| 6 | **报价合计** | | |  |  | 327.14 |  |  |  |

报价要求： 1、此工程为综合单价包干，包含完成铺设工作的全部工作内容；

2、综合单价包含安装费、辅材费、地垫主材费、损耗、运费、管理费、利润、税金等；


3、本清单工程量为暂定工程量，结算以实际铺设净面积计算；

4、电梯尺寸仅供参考，不作为订货尺寸，订货尺寸已现场实测为准。

附件二 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 | 根据现场电梯轿厢尺寸来定 |  |
| 表面结构 | 6，6尼龙纱线，扭转结构为每串纱线由两股组织组成；重量为800-900公克之间；毯面高度为1.0公分左右；地垫整体高度1.1公分左右；必须毯面做防污处理； |  |
| 背面里衬结构 | 采用无纺织布，每平方130公克； |  |
| 橡胶结构 | 100%天然丁青橡胶底板，具有环保性，采用平底； |  |
| 阻燃性 | 易燃性测试，必须通过易燃性测试标准DOC-FF-1-70;  新分级更细，Cf1-S1.t0级旧称B1级，详情请咨询国家防火建筑材料质量监督检验中心,产品经国家防火建筑材料质量监督检验中心的检测并出具资料；  耐光色牢度测试标准 ≥4 ；  耐磨色牢度测试标准 ≥3； |  |
| 地毯特性要求 | 1. 必须防滑，防尘，防水，防静电； 2. 底板不易弯曲，不断裂，不变形； 3. 图案可进行个性化设计； 4. 地毯易于清洗，并快速干透，可使用吸尘器及用水冲洗，也可用工业洗衣机清洗及烘干； 5. 必须具有防菌性；防止异味及减少磨损； |  |
| 染色方法 | 尼龙喷绘，能满足个性化设计要求； |  |
| 工厂认证 | 提供生产厂家：ISO9001质量认证，ISO14001环保认证 |  |
| 质保性能 | 制造商出具的2年全面质保书 |  |
| 抗静电性（依据GB/T18044-2008） | 由脚轮引起的宽度和长度变化率≤0.15%；  静电测试为平均最大测试电流量为-0.3KV，以及达到IBM的测试标准； |  |
| CRI室内空气绿色认证（地毯） | 由热和水引起的宽度和长度变化率≤0.10% |  |
| 由热和水引起的翘曲≤1.5㎜ |  |
| 地毯铺装 | 基层清理----基层弹线----地毯铺装 |  |
| 成品保护 | 地毯铺装作业时铺装工人自备、穿着鞋套。 |  |
|  |

**图样示例（星期日）：**



上图尺寸标注仅为示例，实际尺寸以实地测量为准。